


1. 构建拓扑结构 

（3）

dump命令：




pingall命令：



（4）


iperf命令：




如图数据传输速率是56.0 Gbits/sec

（5）


执行h1 ping h2命令





a：


如图有五个of\_package\_in报文


b：













它们的Src IP与DstIP都是127.0.0.1：

c：





一共有24条报文，类型都是OFPT\_PACKET\_IN